**Додаток №3 до**

**Тендерної документації**

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

**Приліжковий палатний модуль №1 (НК 024:2023 -36810 Консоль з підведеннями комунікацій універсальна з настінним кріпленням); Приліжковий палатний модуль №2 (НК 024:2023 -); Приліжковий палатний модуль №3 (НК 024:2023 -); Приліжковий палатний модуль №4 (НК 024:2023 -36810 Консоль з підведеннями комунікацій універсальна з настінним кріпленням); Приліжковий палатний модуль №5 (НК 024:2023 -36810 Консоль з підведеннями комунікацій універсальна з настінним кріпленням); Приліжковий палатний модуль №6 (НК 024:2023 -36810 Консоль з підведеннями комунікацій універсальна з настінним кріпленням); Приліжковий палатний модуль №7 (НК 024:2023 -36810 Консоль з підведеннями комунікацій універсальна з настінним кріпленням); Приліжковий палатний модуль №8 (НК 024:2023 -); Приліжковий палатний модуль №9 (НК 024:2023 -36810 Консоль з підведеннями комунікацій універсальна з настінним кріпленням (ДК 021:2015: 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні)**

**І. Загальні вимоги до товару**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим у даному додатку до тендерної документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником товару повинна бути підтверджена шляхом надання заповненої таблиці, наведеної нижче, з посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших технічних документів), в якому міститься ця інформація, разом з додаванням оригіналів таких документів або їх завірених копій (завірені належним чином копії надаються на кожну окрему партію товару при поставці).

2. Гарантійний термін обслуговування товару повинен становити 12 місяців від дати поставки на склад замовника.

3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законом порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал або завірену копію одного з наступних документів (або витягів з них) на кожне найменування товару: декларація про відповідність, або сертифікат відповідності, або інших документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу відповідно до чинного законодавства України.

4. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією тендерною документацією.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал або завірену копію листа виробника (або представництва, або філії виробника, або дистриб’ютора, або іншого представника виробника, – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості та в терміни. В разі надання гарантійного листа учаснику з боку офіційного дистриб’ютора або іншого представника виробника, учасник повинен надати оригінал або завірену копію документу, що підтверджує повноваження такого офіційного дистриб’ютора або іншого представника.

5. Поставка товару повинна здійснюватися транспортом учасника, що забезпечує зберігання, комплектність і якість товару. Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам. Розвантаження товару по місцю призначення проводиться постачальником. Місце поставки: вул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ область.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі.

**ІІ. Кількісні та медико-технічні характеристики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Загальна назва** | **Характеристики** | **Відповідність ("Так"/"Ні", з посиланням на сторінку технічної документації)** |
| 1 | Приліжковий палатний модуль №1 (1 шт.) | |  |
| Тип кріплення | горизонтальний |  |
| Газові розетки швидкого з’єднання (MA4) Стандарт DIN | 1 шт |  |
| Газові розетки швидкого з’єднання ( О2) Стандарт DIN | 2 шт |  |
| Електричні розетки 220В (Тип F) | 8 шт |  |
| Довжина | 750 мм |  |
| Ширина (без урахування рейки) | Не більше 80 мм |  |
| Рейки зверху та знизу  (для фіксування обладнання) | Наявність |  |
| Матеріал профілю | Алюміній |  |
| 2 | Приліжковий палатний модуль №2 (6 шт.) | |  |
| Тип кріплення | горизонтальний |  |
| Газові розетки швидкого з’єднання (MA4) Стандарт DIN | 1 шт |  |
| Газові розетки швидкого з’єднання ( О2) Стандарт DIN | 2 шт |  |
| Електричні розетки 220В (Тип F) | 10 шт |  |
| Довжина | 1500мм |  |
| Ширина (без урахування рейки) | Не більше 80 мм |  |
| Рейки зверху та знизу  (для фіксування обладнання) | Наявність |  |
| Матеріал профілю | Алюміній |  |
| 3 | Приліжковий палатний модуль №3 (2 шт) | |  |
| Тип кріплення | горизонтальний |  |
| Газові розетки швидкого з’єднання ( MA4) Стандарт DIN | 1 шт |  |
| Газові розетки швидкого з’єднання ( О2) Стандарт DIN | 2 шт |  |
| Електричні розетки 220В (Тип F) | 5 шт |  |
| Довжина | 600 мм |  |
| Ширина (без урахування рейки) | Не більше 80 мм |  |
| Рейки зверху та знизу  (для фіксування обладнання) | Наявність |  |
| Матеріал профілю | Алюміній |  |
| 4 | Приліжковий палатний модуль №4 (1 шт) | |  |
| Тип кріплення | горизонтальний |  |
| Газові розетки швидкого з’єднання ( MA4) Стандарт DIN | 1 шт |  |
| Газові розетки швидкого з’єднання ( О2) Стандарт DIN | 2 шт |  |
| Електричні розетки 220В (Тип F) | 10 шт |  |
| Довжина | 1100 мм |  |
| Ширина (без урахування рейки) | Не більше 80 мм |  |
| Рейки зверху та знизу  (для фіксування обладнання) | Наявність |  |
| Матеріал профілю | Алюміній |  |
| 5 | Приліжковий палатний модуль №5 | | 1 |
| Тип кріплення | горизонтальний |  |
| Газові розетки швидкого з’єднання ( MA4) Стандарт DIN | 1 шт |  |
| Газові розетки швидкого з’єднання ( О2) Стандарт DIN | 2 шт |  |
| Електричні розетки 220В (Тип F) з лівої сторони | 10 шт |  |
| Довжина | 1500 мм |  |
| Ширина (без урахування рейки) | Не більше 80 мм |  |
| Рейки зверху та знизу  (для фіксування обладнання) | Наявність |  |
| Матеріал профілю | Алюміній |  |
| 6 | Приліжковий палатний модуль №6 (1 шт) | |  |
| Тип кріплення | горизонтальний |  |
| Газові розетки швидкого з’єднання ( MA4) Стандарт DIN | 1 шт |  |
| Газові розетки швидкого з’єднання ( О2) Стандарт DIN | 2 шт |  |
| Електричні розетки 220В (Тип F) | 6 шт |  |
| Довжина | 700 мм |  |
| Ширина (без урахування рейки) | Не більше 80 мм |  |
| Рейки зверху та знизу  (для фіксування обладнання) | Наявність |  |
| LED підсвітка знизу | 9 Вт |  |
| LED підсвітка зверху | 9 Вт |  |
| Матеріал профілю | Алюміній |  |
| Наявність можливості включення LED підсвітки окремо одну від одної | Наявність |  |
| 7 | Приліжковий палатний модуль №7 (1 шт) | |  |
| Тип кріплення | горизонтальний |  |
| Газові розетки швидкого з’єднання ( MA4) Стандарт DIN | 1 шт |  |
| Газові розетки швидкого з’єднання ( О2) Стандарт DIN | 2 шт |  |
| Електричні розетки 220В (Тип F) | 10 шт |  |
| Довжина | 1500 мм |  |
| Ширина (без урахування рейки) | Не більше 80 мм |  |
| Рейки зверху та знизу  (для фіксування обладнання) | Наявність |  |
| LED підсвітка знизу | 9 Вт |  |
| LED підсвітка зверху | 9 Вт |  |
| Матеріал профілю | Алюміній |  |
| Наявність можливості включення LED підсвітки окремо одну від одної | Наявність |  |
| 8 | Приліжковий палатний модуль №8 (1 шт) | |  |
| Тип кріплення | горизонтальний |  |
| Газові розетки швидкого з’єднання ( MA4) Стандарт DIN | 1 шт |  |
| Газові розетки швидкого з’єднання ( О2) Стандарт DIN | 2 шт |  |
| Електричні розетки 220В (Тип F) | 10 шт |  |
| Довжина | 1200 мм |  |
| Ширина (без урахування рейки) | Не більше 80 мм |  |
| Рейки зверху та знизу  (для фіксування обладнання) | Наявність |  |
| LED підсвітка знизу | 9 Вт |  |
| LED підсвітка зверху | 9 Вт |  |
| Матеріал профілю | Алюміній |  |
| Наявність можливості включення LED підсвітки окремо одну від одної | Наявність |  |
| 9 | Приліжковий палатний модуль №9 (1 шт) | |  |
| Тип кріплення | горизонтальний |  |
| Газові розетки швидкого з’єднання ( MA4) Стандарт DIN | 1 шт |  |
| Газові розетки швидкого з’єднання ( О2) Стандарт DIN | 2 шт |  |
| Електричні розетки 220В (Тип F) з правої сторони | 10 шт |  |
| Довжина | 1200 мм |  |
| Ширина (без урахування рейки) | Не більше 80 мм |  |
| Рейки зверху та знизу  (для фіксування обладнання) | Наявність |  |
| LED підсвітка знизу | 9 Вт |  |
| LED підсвітка зверху | 9 Вт |  |
| Матеріал профілю | Алюміній |  |
| Наявність можливості включення LED підсвітки окремо одну від одної | Наявність |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

***Посилання в документації на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати як «або еквівалент».***