Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» Тернопільської обласної ради

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі послуг з технічногоогляду та випробовуваньрозміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: КНП ТОКПЦ «Мати і дитина» ТОР , Лікувальний заклад , код ЄДРПОУ 35492401 ,46001, місто Тернопіль, вул. Замкова , будинок 10.***

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** **ДК 021:2015-71630000-3 – Послуги з технічного огляду та випробовувань**

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** Відкриті торги з особливостями  UA-2024-07-01-002282-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Визначення обсягу предмета закупівлі визначено аналізом споживання річного та місячного послуг за календарний рік (бюджетний період).

**очікувана вартість предмета закупівлі становить:202 000 грн. 00 коп . з ПДВ**

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.** Строк надання — *з дати укладання договору* до 31.12.2024р.

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики**

**предмета закупівлі**

Лот № 1 Послуги з повірки засобів вимірювальної техніки.

Послуги з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, визначення метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки та/або випробувального обладнання

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування засобів вимірювальної техніка** | **К-ть**  **шт.** |
| 1 | Повірка. Дозатори піпеткові (за один канал) | 14 |
| 2 | Повірка. Секундоміри механічні до 30 хв. | 2 |
| 3 | Повірка. Електронна вага ВК-600.1 | 1 |
| 4 | Повірка. Аналізатори імуноферментні | 2 |
| 5 | Повірка. Аналізатори гематологічні | 2 |
| 6 | Повірка. Аналізатори біохімічні | 5 |
| 7 | Повірка.Напівкількісний аналізатор сечі | 1 |
| 8 | Повірка. Гемоглобінометри | 1 |
| 9 | Повірка. Коагулометр | 1 |
| 10 | Повірка. Вимірювачі артеріального тиску (тонометри) | 31 |
| 11 | Повірка. Психометри | 29 |
| 12 | Повірка. Електрокардіографи | 3 |
| 13 | Повірка. Монітори пацієнта | 26 |
| 14 | Повірка. Монітори фетальні | 18 |
| 15 | Повірка. Кардіодефібрилятори | 6 |
| 16 | Повірка. Апарат УЗД | 12 |
| 17 | Повірка. Пульсоксиметри | 22 |
| 18 | Повірка. Ваги електронні загального призначення | 24 |
| 19 | Повірка. Вага для статичного зважування понад 50 | 2 |
| 20 | Повірка. Манометри, вакуумметри | 37 |
| 21 | Повірка. Манометр технічний | 4 |
| 22 | Визначення метрологічних характеристик. Термостати | 1 |
| 23 | Визначення метрологічних характеристик. Центрифуги лабораторні | 4 |

Послуги з повірки 3BT повинні надаватись учасником (виконавцем) з дотриманням діючого законодавства України, в т.ч. згідно з Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII із змінами, постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 року № 374 «Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці» та наказом Мінекономрозвитку України від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів».

1. Метрологічна повірка проводиться, по можливості, за місцем знаходження обладнання та у вказані терміни.

2. Повірка всіх перерахованих ЗВТ проводиться згідно з експлуатаційною документацією з дотриманням вимог діючих ДСТУ та нормативних документів на виконання відповідних послуг.

3. Виконавець при виконанні робіт несе відповідальність за додержанням його представниками вимог з охорони праці та пожежної безпеки.

4. Графік надання послуг: по - грудень 2024 року.

5.Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується, будуть включені у договір, який укладатиметься з переможцем закупівлі та будуть вимагатися протягом дії договору.

Умови надання послуг: послуги надаються за видами вимірювання, виконуються у лабораторіях Виконавця aбo на місці експлуатації 3BT (в підрозділах i на об’єктах Замовника) в залежності від специфіки обладнання та методів повірки та калібрування.

Пpи наданні послуг з повірки ЗBT з використанням матеріально - технічної бази Виконавця доставка 3BT до місця надання послуг, а також ïx повернення здійснюються за рахунок Замовника та оформлюється за актом приймання-передачі ЗВТ.

При наданні послуг з повірки та визначення метрологічних характеристик 3BT на території Замовника транспортні витрати та/або витрати на відрядження працівників виконавця (за потреби) повинні бути включені в загальну вартість послуг.

На підтвердження відповідності пропозиції учасника вимогам Замовника до предмета закупівлі, та спроможності Учасника надати весь обсяг послуг, учасник в складі своєї пропозиції повинен надати сканований оригінал чинного на момент подання Свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології з додатком (-ами) до нього.

Повірка 3BT повинна бути проведена згідно з діючими методиками повірки з використанням еталонів, що мають чинні сертифікати калібрування.

Після закінчення надання послуг з метрологічної повірки протягом 3-х (трьох) робочих днів учасник зобов’язаний проставити на засобах вимірювальної техніки повірочне клеймо, aбo здійснити запис про проходження повірки у паспорті 3BT (за наявності), aбo видати свідоцтво про повірку 3BT, у разі виявлення непридатності 3BT aбo обладнання учасник повинен протягом 3-x робочих днів видати свідоцтво aбo відповідну довідку про непридатність засобу вимірювальної техніки a6o обладнання.

**ЛОТ №2**

**ДК 021:2015: 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань.**Проведення чергового періодичного повного технічного огляду стерилізатора парового М1-ST (заводський номер № 21108921), стерилізатора парового ГК-100-2 (заводський номер № 054288), стерилізатора парового ГК-100-2 (заводський номер № 4168), стерилізатора парового ГК-100-3М (заводський номер № 2206);

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва ЗВТ** | **Тип ЗВТ** | **К-сть ЗВТ,**  **шт.** |
| **1** | Стерилізатор паровий | М1-ST(заводський номер № 21108921), | **1** |
| **2** | Стерилізатор паровий | ГК-100-2 (заводський номер № 054288) | **1** |
| **3** | Стерилізатор паровий | ГК-100-2 (заводський номер № 4168) | **1** |
| **4** | Стерилізатор паровий | ГК-100-3М (заводський номер № 2206) | **1** |

1. Стерилізатор паровий М1-ST (заводський номер № 21108921), стерилізатор паровий ГК-100-2 (заводський номер № 054288), стерилізатор паровий ГК-100-2 (заводський номер № 4168), стерилізатор паровий ГК-100-3М (заводський номер № 2206). Проведення чергового періодичного повного технічного огляду стерилізатора парового. Проведення технічного огляду посудин, що працюють під тиском: - зовнішній та внутрішній огляд; - гідравлічне випробування.

**Загальні вимоги до виконання послуг:**

1. Стерилізатор паровий М1-ST (заводський номер № 21108921), стерилізатор паровий ГК-100-2 (заводський номер № 054288), стерилізатор паровий ГК-100-2 (заводський номер № 4168), стерилізатор паровий ГК-100-3М (заводський номер № 2206). Проведення чергового періодичного повного технічного огляду стерилізатора парового. Проведення технічного огляду посудин, що працюють під тиском: - зовнішній та внутрішній огляд; - гідравлічне випробування.

**Загальні вимоги до виконання послуг:**

Технічне діагностування посудин, що працюють під тиском, виконується у відповідності до Наказу МІНЕКОНОМІКИ від 27.11.23р №17954 «Про затвердження Вимог до суб'єктів господарювання, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, проводити (проводять) технічний огляд, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»

Відповідно до підпункту 1 пункту 9 Вимог до суб'єктів господарювання, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, проводити (проводять) технічний огляд, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, повинні: для виконання завдань, що визначені сферою їх акредитації, у передбачених законодавством випадках, організаційно-методичними та експлуатаційними документами провадити відповідні випробування власною або залученою на підставі укладених договорів, акредитованою національним органом України з акредитації випробувальною лабораторією (за стандартом ДСТУ EN ISO/IEC 17025), яка має не менше двох фахівців не нижче другого рівня кваліфікації з кожного застосовуваного методу контролю, які мають підтверджену кваліфікацію у встановленому законодавством про охорону праці порядку та на умовах трудового договору виконують свої завдання.

**Умови виконання послуг:**

Термін надання послуг: по - грудень 2024 року

Виконавець бере на себе зобов’язання своїми силами і засобами (транспорт) надати послуги з проведення експертного обстеження, позачергового технічного огляду посудин, що працюють під тиском, за адресою:46001, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Замкова, 10.

Під час проведення чергового періодичного повного технічного огляду стерилізатора парового Виконавець зобов’язаний:

- розпочати роботи згідно договору за заявкою Замовника в термін не більше 48 годин (2 доби) з моменту отримання заявки від Замовника;

- мати відповідні ліцензії та дозволи на виконання робіт;

- використовувати в роботі власне устаткування та засоби вимірювальної техніки, номенклатуру яких встановлено організаційно-методичними документами для проведення робіт по експертному обстеженню та технічному огляду посудин, що працюють під тиском;

- забезпечити надання послуг на території підприємства Замовника згідно з вимогами нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки;

- забезпечити додержання заходів безпеки, що передбачені наряд-допуском (за винятком виконання робіт з експертизи проектної документації).

Учасник визначає вартість надання послуг з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, в тому числі на транспортування.

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість закупівлі формувалась відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». У відповідності до пункту 3 Розділу ІІ «Етапи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі Замовником було проведено моніторинг цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації щодо ціни товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в реєстрі оптово-відпускних цін, в електронній системі закупівель "Prozorro" і т.д.). Таким чином, враховуючи наявну потребу була запланована закупівля.

Відповідно до положень пункту 41 Постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» від 11 жовтня 2016 р. № 710 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1266) передбачений обов’язок головних розпорядників бюджетних коштів (розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня), суб’єктів господарювання державного сектору економіки з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів забезпечити: оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті (або на офіційному веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель